(module "1N4007W" (layer F.Cu)
  (descr "1N4007W-1")
  (tags "Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "1N4007W" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.4 0.9) (end 1.4 0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.4 0.9) (end 1.4 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.4 -0.9) (end -1.4 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.4 -0.9) (end -1.4 0.9) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.2 -1.9) (end 3.2 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.2 -1.9) (end 3.2 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.2 1.9) (end -3.2 1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.2 1.9) (end -3.2 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.6 0.9) (end 0.9 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.9 -0.9) (end 0.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 -1.5) (end -1.6 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end -1.6 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 -1.5) (end -1.6 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.6 -1.45) (end -1.600 -1.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.6 -1.45) (end -1.600 -1.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.600 -0 90) (size 1.200 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.600 -0 90) (size 1.200 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 1N4007W.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
