
(footprint 691214110002S (layer F.Cu) (tedit 6623D2C3)
  (descr "<b>WR-TBL Serie 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp<br></b>Max Height =9.1mm , Pitch 3.5mm , 2 Pins")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.135 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 691214110002S (at 4.755 4.865 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.75 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.75 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -3.5 3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 -3.8) (end 3.5 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -3.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.1 2.0) (end 4.1 1.318) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.1 -2.378) (end 4.1 -3.412) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -3.8) (end 3.5 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -2.64) (end 3.5 1.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 2.0) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -3.15) (end 4.1 -3.412) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -2.64) (end 4.1 -2.378) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 2.0) (end 4.1 2.0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 1.55) (end 4.1 1.318) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.6 -3.9) (end 3.6 -3.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 -3.9) (end 3.6 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 -3.25) (end 4.2 -3.512) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.2 -3.512) (end 4.2 -2.278) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.2 -2.278) (end 3.6 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 -2.54) (end 3.6 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 1.45) (end 4.2 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.2 1.2) (end 4.2 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.2 2.1) (end 3.6 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 2.1) (end 3.6 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.6 3.6) (end -3.6 3.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.6 3.6) (end -3.6 -3.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -3.75 -4.05)
      (xy 4.35 -4.05)
      (xy 4.35 3.75)
      (xy -3.75 3.75)
    ) (layer F.CrtYd) (width 0.1)
  )
  (fp_circle (center -2.6 -1.6) (end -2.5 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.4))
)