
(footprint ADAFRUIT_4328 (layer F.Cu) (tedit 6623CA2B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.475 -3.535 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ADAFRUIT_4328 (at 4.605 4.435 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad SH2 smd rect (at 2.8 -0.75) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 smd rect (at -2.8 -0.75) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.5 1.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 1.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 1.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 3.0 -1.45) (end 3.0 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 1.45) (end -3.0 1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 1.45) (end -3.0 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 -1.45) (end 3.0 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 1.45) (end 3.0 0.47) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.12 1.45) (end -3.0 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.0 1.45) (end 2.12 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.0 1.45) (end -3.0 0.47) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.88 -1.45) (end 1.88 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.65 -1.9) (end -3.65 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.65 2.8) (end 3.65 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 2.8) (end 3.65 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 -1.9) (end -3.65 -1.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.5 3.25) (end -1.4 3.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -1.5 3.25) (end -1.4 3.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
)