
(footprint CUI_UJC-HP-3-SMT-TR (layer F.Cu) (tedit 65CADA51)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.0 -3.25 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.787401574803 0.787401574803) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CUI_UJC-HP-3-SMT-TR (at 5.0 -2.0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.787401574803 0.787401574803) (thickness 0.15)))
  )
  (pad B5 smd rect (at 0.5 -0.005 90.0) (size 1.15 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.5 -0.005 90.0) (size 1.15 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.52 -0.005 90.0) (size 1.15 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.52 -0.005 90.0) (size 1.15 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 -0.005 90.0) (size 1.15 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -0.005 90.0) (size 1.15 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 0.0) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.32 0.0) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.32 3.8) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.32 3.8) (size 1.0 2.0) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -4.47 -0.5) (end -4.47 6.4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.47 6.4) (end 4.47 6.4) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.47 6.4) (end 4.47 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.47 -0.5) (end -4.47 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.47 6.4) (end 4.47 6.4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.47 2.45) (end 4.47 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.47 6.4) (end 4.47 5.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.47 2.45) (end -4.47 1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.47 6.4) (end -4.47 5.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.07 -1.25) (end -5.07 6.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.07 6.65) (end 5.07 6.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.07 6.65) (end 5.07 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.07 -1.25) (end -5.07 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)